

ЕДИНАЯ

РОССИЯ

**Городская среда**

Дизайн проект Благоустройство придомовой территории г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Школьная, дом 4а

Согласовано представителем собственников жилья

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф. И.О., подпись, дата)

2019

Инв. N подл. 1 Подпись и дата | Взам. инв.



**ЕДИНАЯ**

**РОССИЯ**



Бордюрный камень, БР 100.30.15

БР - тип строительного элемента, бортовой рядовой прямой;

Размера, мм: Н= 300; 1= 1000; В- 150;

Обьем изделия -V=0,043;

Стандарт изготовления изделия: ГОСТ 6665-91

Бордюра рядовое БР 100-30-15 это камни, предназначенное для благоустройство городских территории и дорог; на сегодняшний день занимающие особое место в строительной сфере Проезжая часть от тротуаров и газонов должно бить обязательно отделена Для этого применяют бордюрные элемента, 6 частности -бортовой камень или прямые бордюра рядовые БР 100-30-15.

Данный вариант исполнения бетонного изделия максимально подходит для выполнения зоконцовок тротуарных и иных дорожек, также для обустройства длинных дорог, магистралей или трасс Также часто используется в сфере обустройство дорожных покрытий и тротуаров для получения эстетической и более удобной укладки дорожного покрытия Кроме тога, защитные функции, которые несут в себе бортовые бордюра, помогают получить качественно благоустроенную территорию, которая прослужит долгое время





Модель: Б-15.11

Размеры, мк Н= 740; £= 380; В= 380;

Вес 25.00 кг

Транспортный объем: 0,13 м3

Урна Б-15.11 предназначена для установки на придомовой территории, игровых площадках и других территориях для размещения бытовых отходов Урна представляет собой конструкцию из неподвижного каркаса с декоративными накладками и вынимающегося ведра цилиндрической форма. Металлические детали урна изготовлены полуавтоматической сваркой

Металлические элемента окрашена полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением

Неподвижный каркас урны изготовлен из стальной, профильной труба и стального листа Ведро урны изготовлено из оцинкованного листа На ведре установлены 2 ручки из оцинкованного листа Декоративные накладки изготовлены из сосновой доски На лицевой стороне накладки имеют скругление по всем кромкам.

Модель■ Б-23

Размеры, мк Н= 1000; L= 2060; В= 765;

Вес 47.00 кг Транспортный обьем: 0,24 м3

Диван предназначен для установки на детских игровых и спортивных площадках и других местах отдыха Диван представляет собой сборную конструкцию из двух боковин и двух рам-стяжек Сборка дивана производится без применения сварки.

Используются травмобезопосные колпачковые гайки, болты с радиусными головками,

пластиковые заглушки

Боковина дивана цельносварной и изготовлена из стальной профильной труба и стального листа Рома-стяжка изготовлена из стальной профильной трубы. Настил на сиденье и спинке из сосновой доски Лицевая сторона досок имеет скругление кромок Конструкция настила исключает скапливание воды и снега



Светодиодный светильник Pandora LED 520Е-80

Светильник Pandora разработан специально для освещения городских внутриквартальных территорий, имеет минимально необходимое потребление энергии - 80 Ватт, при этом световой поток достаточен для решения задач получения нормативной освещенности в подавляющем большинстве случаев целевого применения Высокая энергоэффективность, максимально надежный и защищенный блок питания, пылевлагозащищенность IP-65, линза из борсиликатного стекла превращают светильник после установки в автономный необслуживаемый прибор выполняющий свою работу долгие годы.

Потребляемая мощностьвО Вт Световой поток11200 Им Индекс цветопередачи (CRI)70 Ra Температура эксплуатации, 'Сот -45 до +45 Материал корпуса алюминий Цветовая температура, К4300 Степень защиты, IP65

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Благоустройство придомовой территории | Пист |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Сол.уч | Лист | Идок. | Подпись | Дата | С. Овсянка, ул. Школьная, д. 4а |  |

